**نکات ایمنی در استفاده از ماسک تنفسی**

* به مشام رسیدن بو : اگر هر گونه تغییری در مزه یا بو حس می کنید فیلتر را عوض کنید ، یا اگر گلو ، بینی یا شش های شما آزرده می شوند .
* تنفس آسان : بایستی [ماسک](http://tajhizyar.com/consumable-product/masks/) خود را هم چنین اگر ذرات در آن تجمع یافته اند و نفس کشیدن سخت شده است ، تعویض کنید .
* خشک نگه داشتن : بسیاری از ماسک های تنفسی ، به خصوص انواع یک بار مصرف ، اگر با رطوبت تماس داشته باشند ، کارآیی خود را از دست می دهند .
* دنبال کردن دستور العمل ها : فیلتر ها را طبق دستورات روی بسته تعویض کنید .
* عدم استفاده ی مجدد : ماسک های تنفسی یک بار مصرف قرار نیست بیشتر از یک بار مصرف شوند .
* دور انداختن ماسک خراب : هر نوع فیلتر یا ماسکی که کثیف یا آسیب دیده است دور بیاندازید . ماسک های مخصوص محافظت در برابر گاز را اگر مهر و موم های لاستیکی آسیب دیده اند جایگزین کنید .

****